ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА, ФИТНЕС И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБОРУДВАНЕ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Обособена позиция № 1: Доставка на фитнес оборудване по технически спецификации

В изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“

**Съдържание**

[1. Описание на предмета на поръчката 3](#_Toc508210349)

[2. Описание на оборудването предмет на доставка 3](#_Toc508210350)

[3. Изисквания към изпълнението на договора 13](#_Toc508210351)

[4. Гаранционен срок 14](#_Toc508210352)

## Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на спортна екипировка, фитнес и терапевтично оборудване по четири обособени позиции“, в изпълнение на Проект № 16.5.2.063 “Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“, финансиран по Договор № 47404/03.04.2017 г. по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България (Проекта).

Настоящите Технически спецификации съдържат описанието на оборудването и изискванията на Възложителя към изпълнението на договора за обществена поръчка по **Обособена позиция № 1: Доставка на фитнес оборудване по технически спецификации**.

## Описание на оборудването предмет на доставка

| **№** | **Артикул** | **Код по CPV**  | **Характеристики** | **Единична цена – прогнозна стойност (в лв. без ДДС)** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Специализиран уред за гръб и корем | 37442320-7 | 7-степенна регулируема комфортна пейка за оптимални тренировки на коремни мускули при различни ъгли6-степенна регулируема опора за крака с дръжка за издърпване6-степенна регулируема, ергономична оптимална опора за рамото за ефективно трениране на ръцете 6-степенна регулируема подложка за обратно трениране Да служи за тренировки, свързани с: укрепване на гръбните мускули и предотвратяване на болки в гърба, тренировка за здравословно състояние или тренировка "six pack", добре тренирани седалищни и раменни мускули, цялостно ефективно укрепване на коремните мускули. | 578,93 | 1 |
|  | Бягаща пътека | 37441100-2 | Повърхност за бягане 145 x 51 cm. DC-двигател Мощност: не по-малко от 2.5 конски сили; Тичаща повърхност: 145 x 51 cm; Скорост: от 0.8 до 18 км/ч; Наклон: от 0 до 12 %; Възможност за предоставяне на информация за: продължителност, разстояние, скорост, наклон, калории, сърдечен ритъм. LCD дисплей. Програми за упражнения: от 8 до 16. Електронно управление на двигателя (независимо от теглото). Интегриран интерфейс за персонален компютър. | 3490,00 | 2 |
|  | Кростренажор | 37441900-0 | Мощност: 25 - 400 W Възможност за предоставяне на информация за: продължителност, разстояние, скорост, волтаж, обороти, калории, сърдечен ритъм, Показване на профила на упражнения чрез LCD, над 6 програми с упражнения.Да позволява: измерване на сърдечния ритъм, сензори за пулса на ръката + лента за гръдния кош, каишка за измерване на телеметрична сърдечна честота, PC интерфейс, управление чрез смартфон (ОС: Android и iOS) | 2989,99 | 1 |
|  | Ергометър | 37441300-4  | Спирачна система: електромагнитна индукция на спирачките;Мощност: 25 - 400 W;Обороти - независим контрол на съпротивление;Маса на маховика: 10 kg.Съотношение на предавките: 1:6;Възможност за предоставяне на информация за: продължителност, разстояние, скорост, волтаж, RPM, калории, сърдечен ритъм; показване на вида упражнения чрез LCD дисплей; Общо упражнения: 6 или повече, от които 2 с контролиран сърдечен ритъмДа позволява измерване на сърдечната честота, лента за телеметрично измерване на сърдечната честота | 1920,00 | 1 |
|  | Комбиниран уред | 37442900-8 | Комбиниран мултифитнес уред с две места за тренировки.Да включва гладиатор, бутало и степер.Над 45 опции за упражнения на рамо, гърди, гръб, крака, корем и ръце.90 кг срещуположно съпротивление на силата;Стоманена рамка. | 1158,01 | 1 |
|  | Вибро-масажен уред | 37400000-2  | Универсален масажьорПрофесионален пояс6 масажни колана | 370,00 | 1 |
|  | Степер | 37441200-3 | 3 степенни регулируеми въжета за различно съпротивлениеВключително 2 дръжки теглене и тегличТренинг компютър с броя за време и стъпки Голяма издръжливост и лесно трениране на торсаМаксимално тегло за трениращия: до 80 кг | 258,99 | 1 |
|  | Устойчив еластичен въжен колан | 37442810-9 | Устойчив еластичен колан за въже.Многофункционално тренировъчно устройство за цялото тяло. С възможност за определяне на нивото на съпротивление, чрез промяна на настройката на еластичната лента през коляно/крак.Възможност за въртене на колана на 360 градуса. | 84,10 | 1 |
|  | Гребен тренажор | 37441400-5 | Лента за гръдния кош за кардио тренировка; Стъпало за краката и тапицирано стъпало.Система за задвижване и съпротивление, индукционна спирачна система.Да позволява тренировка с кабел контрол, балансова маса 4 кг. и повече, в зависимост от скоростта;Интензитет от 25 до 500 W, съотношение: 1:5, тренировка независима от скоростта8 и повече програми за тренировка, 2 от които с пулсов контролРежим за тренировки с целева зона: FAT/FIT/MANUALФункция за броене/ обратно броене, ръчно управлениеТренинг компютър – LCD екран, който показва - часовник, удари, разстояние, консумация на енергия, пулс и напрежение. | 1390,01 | 1 |
|  | Ръкохватки за лицеви опори | 37442700-8  | Подсилена конструкция.Гумирани дръжки. | 28,89 | 1 |
|  | Шведска стена | 37423300-2  | Буково дърво.Размери: 85 x 230 h cmБезопасно натоварване: 125 кгДа позволява провеждане на някои гимнастически и рехабилитационни упражнения: мускулно и колянно отпускане, коригиращи различни параморфични упражнения, които да се използват и от деца за упражнения за отпускане на ставите. | 213,99 | 2 |
|  | Пилатес обръч | 37442600-8 | Диаметър 34 см или по-голям | 46,94 | 2 |
|  | Фитнес топка | 37441700-8 | Диаметър 55 см. | 25,99 | 3 |
|  | Масажни топки – комплект 2 бр. | 33155000-1  | Диаметър 7,5 и 9 см.  | 9,00 | 1 |
|  | Постелка за йога | 37421000-5 | Подсилена омекотеност и нехлъзгаща повърхност; Размери: дължина 173 см, ширина 61 см. | 25,00 | 10 |
|  | Постелка за гимнастика | 37421000-5 | Матрак с размер 200 см x 100 см, дебелина 5 см.Да е изработен от екструдирана пяна с висока плътност и еко кожа. Плътност 120 кг/куб. м. | 184,00 | 4 |
|  | Комплект фитнес ластици | 37442810-9 | Захващащи предпазни ластици - 3lbs, 5lbs, 8lbs, 13lbs, и 19lbs;2 покрити дръжки с висока плътност;2 подсилени ленти за глезена; | 79,99 | 1 |
|  | Маса за масаж | 33155000-1  | Възможност за повдигане на трета част.Да бъде оборудван с лицев отвор за отпускане на главата, удобни широки подлакътници.Дървена основа от здраво масивно дърво.Тапицерия – изкуствена кожа. Пълнеж – гъста пяна. Характеристики:Дължина: 186 см Ширина: 70 cм, височина (регулируема): 61.5 - 86 смНатоварване – не по-малко от 250 кг. | 358,99 | 1 |
|  | Работно бюро | 39121100-7 | Дебелина до 25 mm плътност;Лист 18 мм;PVC дебелина на ръба 2 мм;Размери: 138 x 68 x 74см; | 130,00 | 1 |
|  | Стол | 39112000-0 | Стол със стоманени крака с овален профил 15x30 мм с дебелина 1.2 mm, тапицирана седалка и облегалка. Допълнителни подлакътници и масичка. Натоварване до 120 кг. | 39,00 | 4 |

## Изисквания към изпълнението на договора

Оборудването трябва да бъде фабрично ново и неизползвано, в подходяща опаковка, с етикетиране, което отговаря на приложимите изисквания по отношение на вноса и/или разпространението на продукти на българския пазар.

Избраният изпълнител е отговорен за доставката и инсталирането (монтирането, разполагането) на оборудването, съгласно Техническите спецификации на Възложителя.

Оборудването се доставя и инсталира (монтира, разполага) на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да уточни подробностите, касаещи транспортирането и инсталирането (монтирането, разполагането) на оборудването и да уведоми Възложителя 10 (десет) дни предварително за точната дата и час.

Задължение на Възложителя е да гарантира, че персоналът, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането (монтирането, разполагането).

Възложителят е длъжен да уведоми избрания изпълнител при промяна в местоположението на местата за инсталиране (монтиране, разполагане) не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Оборудването, което трябва да се достави, следва да бъде придружено от съответната документация, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че Възложителя и неговите служители да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират оборудването, в зависимост от случая.

Доставката на оборудването е ‘delivered duty paid’ („доставено, мито платено” - DDP, в съответствие с INCOTERMS 2010). Задължение на избрания изпълнител е да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталиране.

Разходите и рисковете, свързани с транспортирането на оборудването до местата за инсталиране (монтиране, разполагане) са за сметка на избрания изпълнител.

Избраният изпълнител има задължението да освободи стоките за износ и/или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

## Гаранционен срок

Гаранционния срок на доставеното оборудване е 24 (двадесет и четири) месеца.